**Ausschreibungstext GEOplast Abwassertank POSEIDON L**

**POSEIDON L:**

* Abwassertank für unterirdischen Einbau POSEIDON 6.000L – 25.000L,
* Behälter aus 100% HD-PE, zu 100% recyclebar,
* doppelwandig Bauweise mit für besonders hohe Stabilität,
* bis 40t (SLW40) ohne Lastableitungsplatte befahrbar,
* grundwasserstabil bis Mitte Behälterkorpus,
* Überschüttungshöhe von 70cm bis 200cm,
* Einstiegsöffnung DN600, optional Einstiegsöffnung DN800 möglich,
* Domschacht 360° drehbar, Domschacht kompatibel mit GEOplast Kunststoffabdeckungen und handelsüblichen Guss- und Betongussabdeckungen,
* alle Anschlüsse werkseitig hergestellt und anschlussfertig,
* optional können mehrere POSEIDON L miteinander verbunden werden,
* Polyethylen (PE): nachhaltig 100% recyclebar
* Herstellergarantie: 50 Jahre

**Standardanschlüsse:**

Tankzulauf: DN/OD110 bzw. DN/OD160

Anschlussmöglichkeiten bis DN400,   
Kundenspezifische Anschlüsse laut Anforderung,

Tankvolumen: …………………….

Länge: …………………..

Breite:……………………

Höhe: ……………………

Gewicht: ………………...

**Fabrikat.** GEOplast Kunststofftechnik GmbH